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上蔡县水利局
蔡都水厂：
1、对蔡都水厂水源地16眼井进行逐座排查，测量动静水位变化，检修设备，更换了3台套出水量异常的水泵，对4座临近抽空的井泵加管下沉；
2、对和谐大道东段和东环城路的光纤进行了更换，将和谐大道光纤迁移到健康路，全部由架空改为顶管地埋，保证了16座泵房的视频监控信号和远程自动化控制安全运行；
3、邀请厂家对送水泵房的中开离心泵和加药间的二氧化氯发生器进行了检修和调试，优化了满负荷运行工况；
4、组织化验室人员认真学习GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》水质新国标，加强水质日常九项自检；
5、将巡线巡井频次由每周一次提高到两次。
卧龙水厂：
1、对卧龙水厂水源地9眼井进行逐座排查，测量动静水位变化，检修设备，更换了1台套出水量异常的水泵，对3座临近抽空的井泵加管下沉；
2、把原应急备用水源北关井进行了设备更新改造，沿通明路北段顶管550米，与腾飞路高区供水主管网连接，5月6号启用以来，高区新增日供水能力1000吨，有效缓解了高区供水的紧张状况；
3、邀请厂家对送水泵房的中开离心泵和自动化控制系统进行了检修和调试，可满足超负荷运行工况；
4、每日对水源井巡查不少于一次。







